# 洗衣房卫生管理制度

1.0目的

2.0范围

酒店洗衣房。

3.0定义

4.0制度

4.1每天对所有洗烫设备进行表面抹尘。

4.2每天对洗衣房地面进行拖地，部分区域须用手进行擦地。

4.3烘干机每周对机顶过滤网进行清洁确保烘干速度。

4.4烘干机每机烘完后须对纤毛过滤网进行清扫。

4.5不锈钢外表设备每周须用不锈钢油进行保养。

4.6干洗机每天须清理纽扣收集器。

4.7干洗机使用三次后须清绒毛收集器。

4.8干洗机每蒸完三次后须清理蒸馏箱内污泥。

4.9水洗机每天须清洗加料口卫生。

4.10水洗机每周须清洗加料杯残余的各类清洗剂。

4.11洗衣房手洗台每次用后须清洗干净，包括所涉及各类工具。

4.12去渍台每次使用后须清洗干净。

4.13大烫机每次使用前须用报损床单进行熨烫，确保熨烫机清洁。

4.14手动烫台、万能夹机、光面夹机烫布每周须洗涤一次。

5.0质量记录